**Приложение №1**

**Техническое задание на закупку легкового автомобиля Lada Largus для нужд ГБУЗРК «Евпаторийский родильный дом»**

 (или эквивалент)

 Количество – 1 шт

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Кузов | Тип кузова | 5-дверный универсал |
| Цвет кузова | Белый (ледниковый) либо серый (платина) |
| Рулевое управление | Тип | Рулевой механизм типа "шестерня-рейка" |
| Дополнительные системы | Гидроусилитель рулевого управления |
| Колесные диски и шины | Шины, размерность | шины размером 205/55/R16 (91,H/V)  |
| Колесная формула | 4х2 | Ведущие передние |
| Подвеска | Передняя | Независимая, типа «МакФерсон», пружинная со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полунезависимая, рычажная, пружинная |
| Тормоза | Передние тормоза | Вентилируемые тормозные диски |
| Задние тормоза | Закрытые барабанные тормоза |
| Трансмиссия | Тип | 5МТ |
| Передаточное число главной передачи | 4,2 |
| Вместимость | Количество мест | Не менее 7 мест |
| Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 135/2350 |
| Двигатель | Тип | Бензиновый16 клапанный, 1,6л. не менее 102 л.с |
| Система питания | Впрыск топлива с электронным управлением |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное (16V) |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин. | 75 /102 /5750 |
| Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин. | 145/3750 |
| Рабочий объем, куб.см. | 1598 |
| Топливо | Вид | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| Стандарт токсичности отработавших газов | Не менее Евро 5 |
| Размеры и вес | Габаритная длина, мм | 4470 |
| Габаритная ширина, мм | 1750 |
| Габаритная высота, мм | 1682 |
| Объем топливного бака, л. | 50 |
| Колесная база, мм | 2905 |
| Дорожный просвет, мм | 170 |
| Максимальная снаряженная масса, кг | 1330…1370 |

|  |
| --- |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ** |
| ***Безопасность***  |
| Подушка безопасности водителя | Наличие |
| Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения |  |
| Подголовники задних сидений 3+2 | Наличие  |
| Крепление для детских сидений  | Наличие  |
| Блокировка задних дверей от открывания детьми | Наличие |
| Иммобилайзер | Наличие  |
| Противотуманные фары | Наличие  |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | Наличие |
| Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) | Наличие |
|  ***Интерьер*** |
| Бортовой компьютер | Наличие |
| Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40 | Наличие |
| Третий ряд сидений | Наличие |
| Сиденье третьего ряда с раскладной спинкой в пропорции 50/50 | Наличие |
| Розетка 12 V | Наличие |
| Кожаная оплетка рулевого колеса | Наличие |
| Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом | Наличие |
| Багажная полка на обшивке крыши | Наличие |
| ***Комфорт***  |
| Гидроусилитель рулевого управления | Наличие  |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | Наличие  |
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | Наличие  |
| Сиденье водителя с регулировкой по высоте и поясничной поддержкой | Наличие |
| Воздушный фильтр салона | Наличие |
| Легкая тонировка стекол | Наличие |
| Центральный замок с дистанционным управлением | Наличие |
| Электростеклоподъемники передних дверей | Наличие |
| Электростеклоподъемники задних дверей | Наличие |
| Подогрев передних сидений | Наличие  |
| Электропривод и обогрев наружных зеркал | Наличие |
| Датчики парковки сзади | Наличие |
| Кондиционер | Наличие  |
| Аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free)  | Наличие |
| 4 динамика | Наличие |
| ***Экстерьер***  |
| Наружные зеркала и наружные ручки дверей в цвет кузова | Наличие |
| Молдинги боковых дверей | Наличие |
| Рейлинги | Наличие |
| Колеса литые 16”  | Наличие  |
| Запасное колесо  | Наличие  |
| ***Инструмент*** |
| Баллонный ключ | Наличие  |
| Домкрат | Наличие  |
| Порошковый огнетушитель емкостью не менее 2 литров | Наличие  |
| Медицинская аптечка | Наличие  |
| Знак аварийной остановки | Наличие  |

1. Автомобиль легковой на 7 мест должен соответствовать техническим характеристикам установленным настоящим техническим заданием. Легковой автомобиль должен быть произведен согласно требованию Постановления Правительства РФ от 14.07.2014 г. № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Транспортное средство должно соответствовать ГОСТам и ТУ, принятым для данного вида ТС.

2. Предлагаемое к поставке Транспортное средство (легковой автомобиль) должно быть новым (не бывшим в употреблении, не стоявший на учете в ГИБДД, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, не имеющим дефектов), прошедшим предпродажную подготовку. ТС должен принадлежать продавцу на праве собственности, не числиться в угоне, не быть заложенным, не арестованным, не являться предметом исков третьих лиц. ТС должно быть изготовленным не ранее 2016 года, с заводскими номерами, не иметь следов ржавчины и повреждений (царапин, вмятин и т.д). Всё штатное оборудование должно быть в технически исправном (рабочем) состоянии и находиться на предусмотренных изготовителем местах.

3. Комплектность и качество товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий действующего законодательства. Гарантийный срок на Товар, включая все комплектующие базового автомобиля и его принадлежности, составляет 3 года, либо 100 тысяч км пробега (в зависимости от того, какое событие наступит ранее).

4. При поставке товара поставщик предоставляет указанные ниже документы:

* Паспорт транспортного средства (ПТС);
* Гарантийный талон;
* Сервисная книжка (или гарантийный сертификат завода-изготовителя);
* Комплект документов для регистрации в органах ГИБДД (акт приема-передачи (3 экз.), товарная накладная, счет-фактура, копия инвестиционного контракта, либо акт экспертизы Торгово-промышленной палаты РФ, либо сертификат о происхождении товара, а также иные документы, необходимые для регистрации в органах ГИБДД);
* Комплект технической документации и руководство пользователя (инструкции) на русском языке. Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса Российской Федерации и п.1 Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.1997г. № 1037 «О мерах по обеспечению наличия на ввозимых на территорию РФ непродовольственных товарах информации на русском языке»;
* Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

5. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации согласно Федеральному закону РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителя». В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и Единым перечнем продукции, подлежащей обязательной сертификации, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 поставляемый товар должен иметь сертификат соответствия и инструкцию по эксплуатации (или заменяющие их документы).

6. Поставка товара включает в себя сопутствующие работы:

* проведение комплекса работ по вводу оборудования в эксплуатацию (монтаж и наладка товара);
* инструктаж персонала Заказчика по использованию и эксплуатации поставленного оборудования;
* гарантийное обслуживание товара.

7. Требования к таре и упаковке товара.

7.1. Товар упаковывается и маркируется в соответствии с технической (эксплуатационной) документацией завода-производителя.

7.3. Под сохранностью подразумевается отсутствие качественных и количественных повреждений либо изменений груза при условии того, что тара в процессе транспортировки не подвергалась изменениям.

7.4. Эксплуатационная документация должна быть вложена в потребительскую тару или транспортную тару вместе с товаром.

8. Требования к отгрузке и доставке товара.

8.1. Работы по пуско-наладке оборудования, а также инструктаж персонала осуществляются силами и за счет Поставщика.

Погрузо-разгрузочные работы выполняются Поставщиком в соответствии с рекомендациями завода-производителя, предоставленными в эксплуатационной документации.

8.2. Поставщик обязан известить Заказчика о дате и времени поставки товара в письменном виде, путем вручения документа или передачи его средствами факсимильной (компьютерной) связи, не позднее, чем за три рабочих дня до предполагаемой даты поставки товара

9. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

9.1. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара.

9.2. Гарантия Поставщика определяется в соответствии с технической документацией завода-изготовителя и составляет не менее 36 (тридцати шести) месяцев либо 100 тысяч км пробега (какое из событий наступит ранее). Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующих Акта приема-передачи и проведения инструктажа персонала Заказчика.

Если в период гарантийной эксплуатации Товара, потребуется его ремонт, то гарантийный срок продлевается на весь период ремонтных работ.

9.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемого товара техническим условиям (требованиям) при его использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектного товара, выявленного Заказчиком в течение гарантийного срока, если дефект не зависит от условий хранения или неправильного обращения.

9.4. Поставщик обеспечивает в гарантийный период проведение технического обслуживания транспортного средства проводимого уполномоченными службами технического обслуживания или уполномоченными представителями предприятия-производителя в сроки, порядке и на условиях установленных заводом-изготовителем (оплачивается по отдельно выставленным счетам за оказанные услуги по проведению ТО).

9.5. Поставщик обеспечивает в гарантийный период бесплатный ремонт (замену) дефектного оборудования (комплектующих изделий, узлов, агрегатов, запасных частей) уполномоченными службами технического обслуживания или уполномоченными представителями предприятия-производителя.

9.5. Поставщик обеспечивает поставку специализированных комплектующих изделий и запасных частей на протяжении всего гарантийного срока эксплуатации поставленного товара.

9.6. Поставщик предоставляет пользователю товара эксплуатационную документацию в полном объеме, необходимую для поддержания поставленного товара в исправном, работоспособном состоянии.

9.7. Заказчик товара обязан уведомить Поставщика обо всех выявленных недостатках товара в период гарантийного срока;

9.8. В течение гарантийного срока должно быть обеспечено своевременное, квалифицированное сервисное обслуживание автомобиля специалистами сервисного центра в соответствии с установленной периодичностью проведения ТО. Уполномоченные службы осуществляющие сервисное и гарантийное обслуживание должны иметь действующие подразделения на территории Республики Крым.

10. Место поставки товара.

Заказчик получает товар на складе поставщика, расположенного (удаленного) не далее 100 км. от адреса Заказчика, в ином случае Поставщик поставляет товар по адресу Заказчика ,адрес Российская Федерация, 297408, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Революции, д.60) в рабочие дни, с 08:00 до 16:00 часов, согласно заявке Заказчика не позднее 16.12.2016